[更新时间]: 2020-10-23

[功能说明]: RK3288安卓5.1系统上海毓智定制版本。
1、支持各种模块驱动包。
[20201022]: 移远模块ril库更新为V3.3.17。
[20200528]: 移远模块ril库更新为V3.0.4。
[20200430]: 移远模块ril库更新为V2.6.7。
[20190826]：域格模块通用ril库更新且更新telephony-common.jar修复异常断网问题。

2、编辑apns-conf.xml添加需要的APN参数，默认的apns-conf.xml增加了46004/46006/46009/46011。
[2020-09-15] 增加中国移动物联网卡apn=cmiot|46004参数

3、删除开机启动app（ 删除uninstall.txt(每个APK名称一行空格加\结尾)中指定的系统内置程序）

[操作说明]: 
(1) 将rockadb等文件全部拷贝到U盘根目录下(注意：U盘必须为FAT或FAT32格式)。
(2) 主板断电后将U盘插入安卓主板的任意一个USB接口，然后主板重新上电，等待安卓启动完成后约10秒内会自动执行rockadb程序并自动关机。
(3) 务必拔掉U盘，然后等待主板一分钟内自动开机，或者断电后重新上电。可在ES文件浏览器->根目录->system->lib中检查so文件是否存在或更新。

注意：镜像文件请务必对应到正确的RK3288主板，否则烧录后无法启动！

RIL库				版本日期
---------------------------------------------------
libquectel-ril2.so		2020-10-22(V3.3.17)
libyuga-acxlte-ril.so		2019-06-10
libfibocom-ril.so		2019-04-12
libyuga-common-ril.so		2019-08-21
