[更新时间]: 2020-07-08

[功能说明]: RK3399安卓7.1系统支持各种模块驱动包。

【注意：如果使用华为MH5000-5G模块请将dhcpx改名为dhcp后升级】

- 2020-07-08: 华为MH5000 5G模块+dhcpcd
- 2020-05-30: 移远模块ril库更新为V3.0.4

[操作说明]: 
(1) 将rockadb等文件全部拷贝到U盘根目录下(注意：U盘必须为FAT或FAT32格式)。
(2) 主板断电后将U盘插入安卓主板的任意一个USB接口，然后主板重新上电，等待安卓启动完成后约10秒内会自动执行rockadb程序并自动关机。
(3) 务必拔掉U盘，然后等待主板一分钟内自动开机，或者断电后重新上电。可在ES文件浏览器->根目录->system->lib64中检查so文件是否存在或更新。

注意：镜像文件请务必对应到正确的RK3399主板，否则烧录后无法启动！


RIL库				版本日期
---------------------------------------------------
libmh5000-ril.so		2020-07-08
libquectel-ril.so		2020-04-24
libquectel-ril.so		2019-10-23
libhuawei-ril.so		2019-04-04
libfibocom-ril.so		2019-01-17
libyuga-common-ril.so		2019-06-10